Проект

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

Приложение №

к совместному приказу Министерство экономики Кыргызской Республики

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20… года №\_\_\_

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20… года №\_\_

по соблюдению требований в области пожарной безопасности

|  |  |
| --- | --- |
| №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Акт о назначении проверки |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Срок проведения проверки |  | п |  |
| (дата начала заполнения) | (дата завершения заполнения) |

|  |  |
| --- | --- |
| Проверочный лист направлен субъекту проверки |  |
| (дата направления) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид проверки |  | | |  |
| плановая, внеплановая[[1]](#footnote-1) | | |
| Основание для проверки[[2]](#footnote-2) |  | | |  |
|  |  | | | |
|  | |  |  | | |  |  |
| (должность проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего проверочный лист) | |  | (ФИО) | | |  | (контактный телефон) |

|  |
| --- |
|  |
| (наименование проверяемого субъекта) |
| Учетный номер плательщика (при наличии) |
| (местонахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) |
| (место осуществления деятельности) |

Категория опасности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая |  | Средняя |  | | Низкая | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  |
| (должность представителя (представителей) проверяемого субъекта) | | |  | (ФИО) | | (контактный телефон) | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА** | | | | | |
| Категория по взрывопожарной и пожарной опасности объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Этажность (этаж размещения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Площадь проверяемого объекта | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. метров | Вспомогательные помещения (назначение) | Площадь, м2/ Категория по взрывопожарной и пожарной опасности |
| Расчетное количество посетителей | \_\_\_\_\_\_\_\_\_чел | №1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ м2/\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Численность персонала | \_\_\_\_\_\_\_\_\_чел | №2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ м2/\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Класс пожаровзрывоопасной и пожарной опасности используемых веществ и материалов на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Прилегающая территория | ⁪ | №3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ м2/\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Отопление | ⁪ | №4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ м2/\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Другие характеристики:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Вентиляция | ⁪ | №5\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ м2/\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | №6\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м2/\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту и перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту хозяйствования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень предъявляемых требований** | **В соответствии с НПА** | **Выполнено** | **Не выполнено** | | **Не требуется** | **Меры реагирования** |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | |  |
| Определены ответственные лица за пожарную безопасность (приказы о назначении) | * п. 1. ст.109 Технический Регламент «О пожарной безопасности» * I-0-0.3. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  |  | |  |  |
| Организация и проведение на объекте противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму:   * Установлен порядок направления вновь принимаемых сотрудников на работу для прохождения противопожарного инструктажа; * Установлен порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обученных по программе пожарно-технического минимума. * Утверждена руководителем предприятия **программа занятий** по пожарно-техническому минимуму | п.в) I-0-0.4., I-0-0.13., е), I-0-0.14., I-0-0.18,  приложение 7, приложение 7.1, приложение 7.2 Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  |  | |  |  |
| Наличие документа по результатам проведения зачетов по пожарно-техническому минимуму | I-0-0.19 Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 3 |  |  | |  |  |
| Наличие документа о прохождении обязательного ежегодного пожарно-технического минимума для персонала **пожароопасных производств** в органах Государственного пожарного надзора | I-0-0.20.Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 3  Перечень должностей рабочих и служащих, подлежащих обязательному прохождению пожарно-технического минимума, определяется Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. |  |  | |  |  |
| Установлен строгий противопожарный режим в производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях:   * определены и оборудованы места для курения, * определены места и допустимое количество единовременного хранения сырья и готовой продукции, * установлен четкий порядок проведения огневых работ, * установлен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы * постоянно контролируется строжайшее соблюдение режима всеми рабочими и обслуживающим персоналом | п. г) I-0-0.4. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  |  | |  |  |
| Наличие инструкций о мерах пожарной безопасности (с учетом физико-химических и пожароопасных свойств участвующих в обращении веществ, материалов и технологического оборудования) | п. I-0-0.9.-I-0-0.10. и Приложение 3 Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  |  | |  |  |
| **Требования к документации**  *Требования к проектной документации на объекты строительства*   * Документация на здания и сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы содержит пожарно-технические характеристики * разработаны специальные технические условия для зданий и сооружений, где отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, отражающие соответствующую специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных противопожарных мероприятий.   *Требования к документации на производственные объекты*   * Документация на производственные объекты, в том числе на здания, сооружения и технологические процессы, содержит пожарно-технические характеристики, * Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности производственных объектов оформлены в виде самостоятельного раздела проектной документации. | п.1,2 ст. 58. Технический регламент «О пожарной безопасности»  п.1,2 ст. 60 Технический регламент «О пожарной безопасности» |  |  | |  |  |
| СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА | | | | | |  |
| **Мероприятия по ограничению образования горючей среды**  Применяемые способы исключения условий образования горючей среды и/или образования в горючей среде источников зажигания | * ст. 36,37, 38, Технический регламент «О пожарной безопасности» * таблица 1 «*Перечень показателей, необходимых для оценки взрывопожарной, пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния»* Технический регламент «О пожарной безопасности» * Приложение 2 *«Порядок хранения химических веществ и материалов»* Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  |  |  | |  |
| Требования к состоянию содержания территории | п. I-0-1.1.- I-0-1.14. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  |  |  | |  |
| Требования к конструктивным особенностям зданий и сооружений   * Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков (ст. 62) * Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (ст. 63) * Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам (ст.64) * Обеспечение деятельности пожарных подразделений (ст. 65) * Требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и установками (ст.66) | ст. 62-66. Технический регламент «О пожарной безопасности» |  |  |  | |  |
| **Требования к содержанию зданий и сооружений** | п. I-0-1.15.- I-0-1.50. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  | I | 0 | |  |
| **Требования пожарной безопасности к веществам и материалам**   * Требования к информации о пожарной опасности веществ и материалов * Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях * Требования к применению текстильных и кожевенных материалов и информация об их пожарной опасности | * ст.95, 96, 97 Технический регламент «О пожарной безопасности»      * Приложение 2 *«Порядок хранения химических веществ и материалов»* Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  |  |  | |  |
| **Требования к системам отопления и вентиляции**  *Системы отопления*   * общие требования * котельные * теплопроизводящие установки * печное отопление * нетеплоемкие (металлические) печи   *Системы вентиляции* | Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33:   * II-2-0.1.- II-2-0.6. Общие требования * II-2-1.1.-II-2-1.19. Котельные * II-2-2.1.- II-3-2.17. Теплопроизводящие установки * II-2-3.1. - II-3-3.33. Печное отопление * II-2-3.34. -II-2-3.38.Нетеплоемкие (металлические) печи * Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 * II-3-0.1.-II-3-0.20. |  |  |  | |  |
| **Требование к электроустановкам** | * II-1-0.1.-II-1-0.41. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  |  |  | |  |
| **Требования к обеспечению безопасной эвакуации людей**   * наличие объемно-планировочных решений * конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов | ст. 40-42 Технический регламент «О пожарной безопасности»  ст. 64. Технический регламент «О пожарной безопасности»  Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33:   * I-0-1.15.- I-0-1.20, * Приложение 4: Планы эвакуации людей; * Приложение 5: Рекомендации по устройству систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (Основные положения) |  |  |  | |  |
| СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | |  |
| **Требования к пожарной технике, техническим средствам противопожарной защиты, первичным средствам пожаротушения:**   * пожарная техника и связь * первичные средства пожаротушения * противопожарное водоснабжение | ст. 71-79 Технический регламент «О пожарной безопасности»  Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33:   * II-4-1.1.- II-4-1.22.(пожарная техника и связь) * II-4-2.1. - II-4-2.10. (первичные средства пожаротушения), ст. 48 Технический регламент «О пожарной безопасности» * II-4-3.1. - II-4-3.19. (противопожарное водоснабжение), * СНиП «Водоснабжение. Наружные сети» и «Внутренний водопровод и канализация зданий» утратили силу |  |  |  | |  |
| **Требования к пожарной автоматике**  а) проектная документация и исполнительные чертежи на установку;  б) акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию;  в) паспорта на оборудование и приборы;  г) ведомость смонтированного оборудования, узлов, приборов и средств автоматизации;  д) паспорта на зарядку баллонов установок газового и аэрозольного пожаротушения;  е) инструкция по эксплуатации установки;  ж) перечень регламентных работ технического обслуживания установки;  з) план-график технического обслуживания;  и) журнал учета технического обслуживания и ремонта установок;  к) график дежурств оперативного (дежурного) персонала;  л) журнал сдачи и приемки дежурства оперативным персоналом;  м) журнал учета неисправностей установки;  н) журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установок газового и аэрозольного пожаротушения;  о) должностные инструкции. | * Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара. Утвержден [постановлением](jl:30982924.0%20) Правительства Кыргызской Республики от 29 апреля 2011 года № 196 * ст. 49 **«**Технический регламент О пожарной безопасности» * II-5-0.1.-II-5-0.23. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 |  |  |  | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# (подпись) (ФИО, должность проверяющего (руководителя проверки)

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# (подпись) (ФИО, должность представителя проверяемого субъекта)

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**Перечень нормативных правовых актов:**

1. Закон КР «О пожарной безопасности» от 17 июня 1996 года № 22;
2. Технический регламент «О пожарной безопасности» от 26 июля 2011 года № 142;
3. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР, утверждены постановлением Правительства КР от 8 февраля 1995 года № 33;
4. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара, утвержден [постановлением](jl:30982924.0%20) Правительства КР от 29 апреля 2011 года № 196;
5. Положение о добровольных пожарных формированиях предприятий, организаций и учреждений КР, утверждено постановлением Правительства КР от 19 декабря 1994 года № 858.

1. Для проведения внеплановой проверки необходимо дополнительно использовать Приложение 1 «Внеплановые проверки» [↑](#footnote-ref-1)
2. Основание должно содержать точные формулировки, содержащие обязательные требования законов Кыргызской Республики, исключающие субъективизм проверяющих органов, обобщенные требования, противоречия и неясности законодательства [↑](#footnote-ref-2)